|  |
| --- |
| INSTRUKTÁŽ BOZP, PO, EMS A EnMS PRO EXKURZE A PRACOVNÍ NÁVŠTĚVY |

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | **ŠKODA TRANSPORTATION a.s.** |
| Adresa: | **Emila Škody 2922/1, Plzeň** |
| Pracoviště: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum provedení instruktáže: |  | Účastníci: | viz prezenční listina |

|  |  |
| --- | --- |
| Instruktáž provedl  (jméno, příjmení, os. číslo a podpis): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREZENČNÍ LISTINA INSTRUKTÁŽE BOZP, PO, EMS A EnMS | | |
| **Jméno a příjmení** | **Datum narození** | **Podpis** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**POUŽITÉ ZKRATKY:**

**BOZP** Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

**PO** Požární ochrana

**EMS** Systém environmentálního managementu (Environmental Management System)

**EnMS** Systém managementu hospodaření s energií (Energy management systems)

**INSTRUKTÁŽ BOZP, PO, EMS a EnMS PRO EXKURZE A PRACOVNÍ NÁVŠTĚVY**

Osoby plnící úkoly jiných organizací a osoby, které se zdržují v objektech ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (dále jen Společnosti), jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, zákon o požární ochraně) a ochrany životního prostředí, jakož i zásady bezpečného chování na pracovištích a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly životní prostředí, zdraví a život svůj i ostatních osob.

**Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií**

1. Pohybujte se po objektech Společnosti jen v doprovodu určených zaměstnanců (tj. mistrů jednotlivých pracovišť, ostatních vedoucích zaměstnanců nebo průvodců), zdržujte se pouze na vyhrazených pracovištích, svévolně je neopouštějte, nevstupujte do jiných prostorů, nepoužívejte a nemanipulujte se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s kterými jste nebyli seznámeni a k manipulaci a užívání pověřeni.
2. Chovejte se tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznamte vedoucím zaměstnancům nebo průvodcům nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.
3. Pohybujte se pouze po komunikacích a cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné, nevystupujte do výšek (pokud nebylo provedeno potřebné proškolení), nevstupujte pod přepravovaná břemena, nevstupujte do nebezpečné blízkosti strojních zařízení, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky. Nepřibližujte se k živým částem pod napětím.
4. Na zkušebnu a zkušební trať vstupujte pouze pod dozorem stanovené osoby, a používejte stanovené OOPP pro tyto prostory. Pro vstup je nutné se nahlásit u vedoucího zkušebny.
5. Dodržujte zákaz chůze v kolejišti, přelézání vagónů, procházení mezi rozpojenými vagóny, a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i do jiných zakázaných prostorů.
6. Udržujte pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních, nepoškozujte budovy, sociální zařízení a ostatní majetek, pokud máte umožněn vjezd automobilem do objektu/areálu, používejte pouze vyhrazená parkoviště a respektujte povolenou rychlost a dopravní řád společnosti.
7. Odpad odhazujte pouze do nádob určených k třídění odpadu (žlutá – plast, modrá – papír, černá – směsný komunální odpad, stojan na igelitový pytel – kovové obaly od nápojů a potravin, hnědá – bioodpad).
8. Nemanipulujte (neotvírejte, nečichejte, nepijte) s chemickými látkami a směsmi (barvy, oleje, ředidla, lepidla, čistidla atd.), které se nachází na pracovištích.
9. Dbejte zvýšené opatrnosti a pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních pracovištích.
10. Dávejte pozor na zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné přívody a další komunikační překážky, věnujte pozornost pohybu pod konstrukcemi, lešením, montážními plošinami, v kabelových kanálech a v jiných v místech s ohrožením hlavy.
11. Řiďte se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v objektu umístěny a uposlechněte varovných signálů a smluvených znamení. Nepoškozujte nebo nesnižujte účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v celém objektu/areálu.
12. Nepožívejte alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích. Dodržujte zákaz kouření v celém areálu společnosti vyjma míst určených ke kouření.
13. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do areálu přísně zakázán!
14. Nezastavujte únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením, elektrickým rozvaděčům a hlavním uzávěrům (plynu, vody, páry, technických plynů apod.) žádnými předměty ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné.
15. Respektujte požární řády a zabezpečení pracovišť. Před zahájení svařování vyžadujte vydání příkazu k této činnosti a zajištění následného osmihodinového dozoru.
16. Nahlaste pověřenému zaměstnanci každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v objektu/areálu. Účinně spolupracujte při objasňování jeho příčin, sepsání záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování.
17. Dodržujte Požární poplachovou směrnici společnosti.
18. Seznamte se s Bezpečnostními informacemi pro návštěvy a pohyb cizích osob ve výrobním areálu (dostupné na vstupech do areálu společnosti, neplatí pro FSP a provozovnu MOVO).
19. Chovejte se hospodárně k spotřebě energie – efektivně větrejte, zhasínejte světla v místech, kde není nutno svítit, nenechávejte běžet stroje a zařízení naprázdno, uzavírejte ventily technický plynů a stlačeného vzduchu.
20. Je zakázáno přecházet a zdržovat se pod zvednutým břemenem nebo v jeho blízkosti.
21. Je zakázáno vstupovat do prostor vymezených zábranou, tabulkami nebo značením.
22. Je zakázáno zastavovat nebo parkovat na místech, která k tomu nejsou určená.
23. Je zakázáno přinášet, uchovávat a používat chemické látky a směsi v obalech od nápojů a potravin
24. Před zahájením prací v objektech Společnosti musíte na úrovni vedoucích zaměstnanců písemně potvrdit tiskopis [T-BP-020 Seznámení zaměstnanců externích firem s opatřeními BOZP, PO, EMS a EnMS na společném pracovišti](ea:RD08_t-bp-020_2), ve kterém jsou specifikovány další pokyny, upozornění atd. (pouze v případě výkonu prací). Vedoucí zaměstnanec externí organizace musí písemně informovat vedoucího zaměstnance, na jehož pracovišti působí, o rizicích plynoucí z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (pouze v případě výkonu prací).

**OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – PLZEŇ**

|  |  |
| --- | --- |
| Recepce – recepce administrativní budovy 1.3.1.2 | 378 186 666 |
| Recepce – vrátnice VH 1.3.1 | 378 186 396 |
| Vrátnice – provozovna MOVO | 377 210 410 |
| Správa majetku | 731 643 748 |
| Správa majetku – provozovna MOVO | 724 920 003 |
| Human Resources (Lidské zdroje) | 378 186 256 |
| EHS (BOZP, PO a EMS) | 603 855 094 |

**OHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – praha**

|  |  |
| --- | --- |
| Vrátnice Opravárenský závod | 222 673 122 |
| Vrátnice Depo Hostivař | 222 673 121 |
| Vrátnice Depo Zličín | 222 674 390 |
| Správa majetku | 702 225 944 |
| Human Resources (Lidské zdroje) | 734 876 526 |
| EHS (BOZP, PO a EMS) | 608 752 781 |

**Tísňové linky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC900433928[2] | **Hasiči**  **150** | MC900434880[2] | **První pomoc**  **155** | MC900433926[2] | **Policie ČR**  **158** |  | **Centrum tísňového volání**  **112** |

Osoby plnící úkoly jiných organizací a osoby, které se zdržují v objektech společnosti, berou na vědomí, že na výrobních pracovištích Společnosti mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktního zaměstnance nebo vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť a používat potřebné OOPP.

| **RIZIKO** | **VÝSKYT** | **OPATŘENÍ** |
| --- | --- | --- |
| **Zakopnutí, pád osoby** | Všechny prostory  Haly s výskytem montážních jam | pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem; dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a zajištění proti pádu a skluzu; pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; používat vhodné žebříky, plošiny, lávky |
| **Prach a svářečské aerosoly** | Zámečnická a svářečská pracoviště | dodržovat používání ochranného respirátoru; pravidelně větrat a používat odsávání |
| **Hluk** | Zámečnická a svářečská pracoviště  Pracoviště komorového tryskače Lakovna  Pracoviště obrábění a tváření | dodržovat používání chrániče sluchu |
| **Chemické škodliviny** | Lakovna, lakýrnické pracoviště  Sklad barev, shromažďovací místo nebezpečného odpadu  Pracoviště lepení, montážní pracoviště  Pracoviště obrábění | dodržovat používání ochranného respirátoru; pravidelně větrat a používat odsávání |
| **Zachycení, navinutí** | Pracoviště s výskytem obráběcích strojů, soustruhů, stojanových brusek, vrtaček atd. | nezdržovat se v blízkosti rotujících části zařízení; Zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, náramků; dlouhé vlasy mít schované a v copu |
| **Zasažení úlomky materiálu** | Zámečnická a svářečská pracoviště Pracoviště kovoobráběcích strojů, stojanových brusek, vrtaček atd. | dodržovat používání ochranných brýlí popř. obličejového štítu;  nastavení ochranného krytu při práci |
| **Sevření vraty** | Posuvná elektricky ovládaná vrata, roletová vrata | dostatečné osvětlit vstupy; funkční čidla proti sevření |
| **Břemena – pád/náraz/přiražení/zranění o ostré hrany** | Všechny prostory  Manipulace a přeprava břemen  Sklady a skladovací prostory, volně skladovaná břemena | zákaz zdržování se pod břemenem popř. v pásmu nežádoucího pohybu; dodržovat používání ochranné přilby, rukavic;  Při ukládání břemen používat zarážky;  neukládat předměty do blízkosti volného okraje;  vyloučit práci nad sebou; dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem |
| **Střet s vozidlem, manipulační technikou** | Kolejová a silniční vozidla včetně elektrických kolejových vozů, motorové vozíky | dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti; chodit volně a neběhat; zákaz používání osobních hudebních přehrávačů; dávat pozor při vycházení zpoza rohu |
| **Záření, popálení** | Pracoviště pálících strojů a svářečská pracoviště, lakovna | dodržovat používání ochranných brýlí, informovat svářeče o práci v jeho blízkosti; používat ochranné závěsy |
| **Úraz elektrickým proudem** | Rozvaděče, zkušebna, zkušební pracoviště EZ, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrické zařízení strojů a technických zařízení | zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, vedení kabelů po komunikacích; dodržovat ochranná pásma k zařízením; zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, označit cedulí nezapínat |
| **Kontakt s kolejovou přesuvnou** | Kolejové přesuvny | dodržovat zákaz vstupu k přesuvně při provozu – dodržovat bezpečnou vzdálenost, dodržovat pokyny obsluhy |
| **Provoz mostových, oTočných jeřábů** | Haly a venkovní prostory s výskytem jeřábů | nevstupovat do prostoru manipulace, dodržovat pokyny jeřábníků |
| **Poleptání, otrava** | Kontejner – shromažďovací místo nebezpečného odpadu, sklad barev a hořlavých kapalin  Nabíjecí místa manipulační techniky | respektovat symboly nebezpečnosti, H a P věty; dodržovat používání ochranných rukavic, ochranného štítu, respirátoru |

Výše podepsaní stvrzují svým podpisem, že s výše uvedenými skutečnostmi byli seznámeni, a že budou dané povinnosti dodržovat. Dále berou na vědomí, že ve objektech/areálu společnosti je provozován kamerový systém se záznamem. Správcem kamerového záznamu je ŠKODA TRANSPORTATION a.s., IČO 62623753, Emila Škody 2922/1, Plzeň, 301 00 za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku osob. Podrobnější informace jsou k dispozici na: [www.skodagroup.com](http://www.skodagroup.com).